\\192.168.2.11\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\ARQUITETÔNICO - CENTRO.dwg,GERAL,20/07/2020 10:17:38,ROGER,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 2000.00 MM),1:1,
\\192.168.2.11\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\ARQUITETÔNICO - CENTRO.dwg,GERAL,20/07/2020 10:18:12,ROGER,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
\\192.168.2.11\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\ARQUITETÔNICO - CENTRO.dwg,GERAL,20/07/2020 10:18:34,ROGER,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
\\192.168.2.11\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\ARQUITETÔNICO - CENTRO.dwg,GERAL,20/07/2020 10:20:08,ROGER,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 2000.00 MM),1:1,
D:\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\PLANIALTIMÉTRICO - CENTRO.dwg,Layout1,20/07/2020 10:35:32,Roger,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.96 x 1599.95 mm),1:1,
D:\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\PLANIALTIMÉTRICO - CENTRO.dwg,Layout1,20/07/2020 10:36:04,Roger,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.96 x 1599.95 mm),1:1,
D:\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\PLANIALTIMÉTRICO - CENTRO.dwg,Layout1,20/07/2020 10:36:34,Roger,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.96 x 1599.95 mm),1:1,
D:\Projetos\Projekte - 2019\ACIMVI\Projetos\Pavimentação Rodeio\Barão do Rio Branco\Centro\PLANIALTIMÉTRICO - CENTRO.dwg,Layout1,20/07/2020 10:36:57,Roger,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (899.96 x 1599.95 mm),1:1,
